|  |
| --- |
| Control versiones Programa Jet Standard |

|  |
| --- |
| Modificaciones pendientes |
| * Funciones de carga de la velocidad de bomba y torniquetes. * Estudiar si cal fer el tema de preparación anticipada * Seguretat variables parámetros de funcio. * Seguretat del bloqueig de temperatura en la introducción * Mirar el tema de les Claus * Mirar el tema de les variables de alarmes que arriben del ATLANTIS : paralel, añadida…. * Retrasar la alarma de fallo nivells 2 o 3 segons. * Quan la maquina arriba a la introducció i dona la alarma de "cubeta no Ok" , apaga el pilot del preavis. S´ha de fer el contrari, que l´encengui. * En carrega i descarrega no ha de donar la alarma de falta consenso bomba, per que en aquestes funcions la bomba es susceptible de parar i engegar i es bastant molest la alarma cada cop que es para. * En macro de activar alarma encara hi ha la variable "paro alarma" que fa que en una reactivació la sortida parpadegi. |

|  |
| --- |
| Control versiones Programa Jet Standard |

|  |  |
| --- | --- |
| Version: *S025J04P\_ve07* | **Data***: 25/10/2021* |
| * Se crea la función 6 ‘Fin añadida’ para activar el funcionamiento completo de añadidas desde infotint.(Samu). | |

|  |  |
| --- | --- |
| Version: *S025J04P\_ve01* | **Data***:* |
| * ….. | |

|  |  |
| --- | --- |
| Version: *S025J04P\_ve00* | **Data***:* |
| * Pasar el programa de CM110 a CM211 | |

|  |  |
| --- | --- |
| Version: *S025J02P\_ve45* | **Data***: 03/09/2015* |
| * Ajuste variables comunicación Elrest (XF03) | |

|  |  |
| --- | --- |
| Version: *S025J02P\_ve44* | **Data***:* |
| * …. | |

|  |  |
| --- | --- |
| Version: *S025J02P\_ve43* | **Data***: 12/11/2014* |
| * Gestión pantalla mantenimiento. | |

|  |  |
| --- | --- |
| Version: *S025J02P\_ve42* | **Data***: 29/10/2014* |
| * Gestión vaciado máquina con pulsador. * Gestión piloto enredo cuerda. | |

|  |  |
| --- | --- |
| Version: *S025J02P\_ve41* | **Data***: 27/10/2014* |
| * Gestión de la pantalla Elrest por los pulsadores que están en el marco. | |

|  |  |
| --- | --- |
| Version: *S025J02P\_ve40* | **Data***: 07/02/2014* |
| * Habilitar los botones de marcha y paro bomba en AUTOMATICO con el PF#107 | |

|  |  |
| --- | --- |
| Version: *S025J02P\_ve39* | **Data***: 07/02/2014* |
| * Pasar Jet Standar a Driver Elrest. | |

|  |  |
| --- | --- |
| Version: *S025J02P\_ve38* | **Data***: 07/02/2014* |
| * La salida del piloto continua programa se activa con cualquier alarma o aviso activo y la salida de alarma se para con el pulsador de paro alarma. * Se crea el parámetro fijo 106 para dejar hacer las introducciones o no cuando se está por encima de la temperatura de bloqueo de válvulas y se activa o no la alarma 42. * Si la alarma fallo niveles está activa, se pausa el tiempo del lavado continuo y se bloquean las salidas de llenado para que no cuente litros. * Se gestiona la variable XL31   . | |

|  |  |
| --- | --- |
| Version: *S025J02P\_ve37* | **Data***: 28/01/2014* |
| * Se crea Param.Fixe24 para configurar la entrada analógica temperatura máquina en PT100 2 hilos o 0-10volts. * Se crea Parámetro Fijo 84 para ajustar el nivell minimo analogico de máquina. * Se crea Parámetro Fijo 85 para ajustar la presión mínima analógica de la máquina. | |

|  |  |
| --- | --- |
| Version: *S025J02P\_ve36* | **Data***: 27/01/2014* |
| * Aumento del número de parámetros fijos de 99 a 150. * Llenado de cuba por nivel. * Ajuste de los parámetros de limpieza de Cuba. | |

|  |  |
| --- | --- |
| Version: *S025J02P\_ve35* | **Data***: 04/12/2013* |
| * Dar de alta las funciones y alarmas de cuba en el Atlantis. También en los pulsadores de funciones manuales. * Gestionar el nivel analógico de la cuba. * Solucionar en COM\_PE problema para cargar la función 64. * Actualización de Llibreries\_EAS. | |

|  |  |
| --- | --- |
| Version: *S025J02P\_ve34* | **Data***: 27/07/2013* |
| * Actualizar librerías para realizar el tiempo del tercer lavado. * Crear la variable XC67, sin gestión. * Crear un solo sinóptico para todas las maquinas. | |

|  |  |
| --- | --- |
| Version: *S025J02P\_ve28* | **Data***: 09/03/2012* |
| * Ajustes pantalla de las recetas. Indicación de la pantalla. | |

|  |  |
| --- | --- |
| Version: *S025J02P\_ve27* | **Data***: 21/02/2012* |
| * Crear pantalla de receta | |

|  |  |
| --- | --- |
| Version: *S025J02P\_ve26* | **Data***: 13/01/2012* |
| * Corregir error en la preparación automática de la cubeta 1,. Antes cuando la dosificación era automática daba el ok con la confirmación del pulsador. | |

|  |  |
| --- | --- |
| Version: *S025J02P\_ve25* | **Data***: 10/11/2011* |
| * Pantalla de Recetas en serie 200 * Crear parámetro para ajustar si la entrada “bloqueo de válvulas” en normalmente abierta o normalmente cerrada. Ajustar la gestión del bloqueo de válvulas. | |

|  |  |
| --- | --- |
| Version: *S025J02P\_ve24* | **Data***:* |
| * Ajustes en la gestión de las cuerdas | |

|  |  |
| --- | --- |
| Version: *S025J02P\_ve23* | **Data***: 14/10/2011* |
| * Nuevas pantallas de la pantalla Elrest (nuevo diseño) * Ajuste gestión respiradero-descarga: primero activa la descarga 2 segundos después se activa el respiradero y 5 segundos después se activa el OK\_Respiradero. * Crear parámetros fijos:   + PF26: Numero de cuerdas   + PF27: Numero de torniquetes   + PF25: porcentaje para activar la alarma de cuerda parada   + PF19: Tipo de Maquina XS=1; S=2; M=3; L=4; * Separar el control de torniquetes y cuerda. * Los selectores de paro costura también actúan durante la función de muestra. * Reajustar posición del envío de las analógicas para que se visualicen bien en la nueva pantalla. * Gestión parámetro PF19:   + Si la maquina es XS, tan solo hay 1 válvula de introducción.   + Si la maquina es XS o S, anula el botón de “cubeta manual” para que anule las funciones. * Crear un nuevo sinóptico en el maestro para maquina con cuatro cuerdas. * En el sinóptico mostrar el nivel de la maquina. * Repaso Alarmas. * **NOTA**: Se debe trabajar con la versión de de llibreriesEAS de 20111017 o superior. | |

|  |  |
| --- | --- |
| Version: *S025J02P\_ve22* | **Data***: 14/8/2011* |
| * Alarma Fallo cuentalitros. | |

|  |  |
| --- | --- |
| Version*: S025J02P\_ve05* | Data: *28/01/2011* |
| * Añadir la configuración según el tipo de cubeta. * Instalar el nuevo bloque de Termo. * Añadir al respiradero el parámetro de temperatura cierre resp. PF03. | |